**附件1： 实时动态血糖监测系统参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能** | **特性** | **技术参数** |
| **动**  **态**  **血**  **糖**  **监**  **测**  **系**  **统** | **血**  **糖**  **监**  **测** | 血糖设定目标值为合理范围而非具体数值 |
| 血糖目标设定范围：(2.2- 22.2) mmol/L |
| 图形显示历史血糖：3小时和6小时、12小时、24小时血糖图 \* |
| 探头报警休眠设置::有 |
| 探头更新历史:有 |
| 有高血糖报警功能 |
| 有低血糖报警功能 |
| 有血糖变化速率提醒功能 |
| 探头设计为软电极 \* |
| 工作状态显示:有 |
| 有高血糖报警休眠设置 |
| 有低血糖报警休眠设置 |
| 实时血糖监测功能：有 |
| **软件管理系统** | 探头数据传输方式：无线 |
| 探头数据下载记录功能：有 |
| 有胰岛素泵泵数据下载功能：有 \* |
| 数据分析具体全面；指血糖和探头都有分析 |
| 可以配合美敦力胰岛素泵数据进行分析 |
| 可生成PDF和EXCEL文件，满足临床和科研需要 |